## Physical Device Driver Reference

[prev][next][parent][TOC]

### MOU_UPDATEDISPLAYMODE (51h) - Display Type

Display Type Type of display/monitor with values indicating the following:

0 = Monochrome display
1 = Color display
2 = Enhanced color display
3 = 8503 monochrome display
4 = 8512 or 8513 color display
5-8 = Reserved
9 = 8514 color display
10 = Plasma display panel
11 = Monochrome Displays 8507 and 8604
12 = PS/2 Color Display 8515
13 = Reserved

Note: Values ranging from 0-4095 are reserved for IBM.