## Presentation Device Driver Reference for OS/2

[prev][next][parent][TOC]

### BLTRECT

Destination rectangle for a bitblt operation.

    typedef struct _BLTRECT {

      ULONG     ulXOrg;  /*  X origin of the destination Blt. */

      ULONG     ulYOrg;  /*  Y origin of the destination Blt. */

      ULONG     ulXExt;  /*  X extent of the BitBlt. */

      ULONG     ulYExt;  /*  Y extent of the BitBlt. */

    } BLTRECT;

    typedef   BLTRECT   * PBLTRECT ;