## MMPM/2 Device Driver Reference

[prev][next][parent][TOC]

### VCAIMAGERF

This structure contains fields for the VCAI_RESTORE_FORMAT function.

    typedef struct _VCAIMAGERF {

      ULONG     ulFlags;       /*  0=Query, 1=Set. */

      ULONG     ulNumFormats;  /*  Number of supported formats. */

      ULONG     ulCurIndex;    /*  Current format (or format to set to). */

      ULONG     FourCC[64];    /*  Name of format. */

    } VCAIMAGERF;

    typedef   VCAIMAGERF   FAR   *   PVCAIMAGERF ;