[Q]: Подружка NetWare Requester и Lantastic/2

[A]: Gosha Zafievsky (2:5020/72)

Дано : машина с OS/2 и поставленным NetWare Requester for OS/2 2.10
Задача : взгромоздить туда Lantastic/2, не трогая NWREQ

Solution step-by-step :

1. Install Lantastic for OS/2. Ставьте NE2000 by Eagle. Hо оставьте
конфиги для последующего редактирования (setup спросит об этом). Тачку не
перегружайте.

2. Переименуйте PROTOCOL.NEW в PROTOCOL.INI

3. Запустите install от NWREQ. Проверьте, что в каталоге реквестера есть
ODINSUP.SYS Если его нет, то он на диске WSDRV, запакованный. Распаковщик
на диске WSOS2_1 (nwunpack.exe)

3.1 В меню Utilities единственный пункт - Configure ODINSUP. Выбрали.

3.2 install спросит о путях. Ошибается он только в пути до PROTOCOL.INI -
его нужно поправить. Click OK to continue.

3.3 Дальше возникает панелька с вопросом "Что на что меняем?". Меняем,
естественно, NE2000E на то, что у нас стоит в реквестере. Click OK to
continue.

3.4 Подредактируйте NET.CFG В основном это касается секции Link driver.
Порядок фреймов не меняйте.

4. Самое сложное - редактирование CONFIG.SYS :)

4.1 Внесите все изменения, указанные в CONFIG.NEW, не касающиеся DEVICE= и
SET NWDBPATH=

4.2 Поставте SET NWDBPATH=, LANMSGDD и PROTMAN _до_ секции NetWare
Requester

4.3 Поставьте все остальное после секции NetWare Requester

4.4 VIPX.SYS и VSHELL.SYS должны стоять после второй секции Lantastic.
Почему - не знаю.

4.5 Сохраните то, что натворили... :))

5. Shutdown, reboot and enjoy!!!