[Q]: Как настроить AWE64?

[A]: Dmitry Niqiforoff (2:5057/3)

Сегодня специально взял на работе AWE64, чтобы проверить работает ли он под

OS/2. Вывод - работает. Даже с родными Мерлиновскими драйверами.

Что сделал: а) В BIOSе в разделе "Plug And Play" установил "PnP BIOS" (стояло

PnP OS).

б) Сделал Selective Install, убрал весь бред, что он мне там

предложил, и поставил Creative AWE PnP (именно PnP, а не AWE32!).

в) Перезагрузился. Все заработало.

В строчке SBAWED2.SYS _обязательно_ должен присутствовать параметр /G. У меня

строчка выглядит так:

DEVICE=D:\SBOS2\SBAWED2.SYS /C:1 /D:1 /H:5 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P /G

Вероятно, не последнюю роль играет и установка в BIOSе [см. пункт а)].

[A]: Sergey Rogulev (2:5031/7)

Замечание!

DEVICE=D:\SBOS2\SBAWED2.SYS /C:1 /D:1 /H:5 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P /G

^^

Точно так же обязателен паpаметp /P, как здесь и показано.

[A]: Dmitriy Kulkov (dmitriyk@windoms.sitek.net)

есть более новые драйвера: http://www.monmouth.com/~jlemay, там же инструкции.