## Display Device Driver Reference for OS/2

[prev][next][parent][TOC]

### PMIREQUEST_LOADPMIFILE - Parameters

pAdapter (PVIDEO_ADAPTER) - input Pointer to a VIDEO_ADAPTER data structure .

ulFunction (ULONG) - input Set equal to PMIREQUEST_LOADFILE.

pIn (PVOID) - input Pointer to the ASCII string of the .PMI file.

pOut (PVOID) - output Pointer to BOOL; can be NULL.

rc (APIRET) - returns Return codes.

Returns NO_ERROR upon successful completion; otherwise, returns applicable DOS error messages.